県参考様式　第１２号

販　売　計　画　書

１　販売の目的

 (1) 販売するガスの用途 □工業用 □冷媒用　□消火用　□空気呼吸器用

 □医療用　□その他

|  |
| --- |
|  |

 (2) 供給の形態　□容器（カ－ドルを含む。）　□ロ－リ－（長尺容器を含む。）

 □導管　□貨車　□船

２　販売するガスの種類

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ガ　　ス　　名 | 　 | ガ　　ス　　名 |  | ガ　　ス　　名 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

３　高圧ガスの貯蔵の有無

 (1) 無［ 　］

 (2) 有［　　　］ 最大貯蔵量

 高圧ガスを３００m３以上貯蔵する場合は、別途貯蔵所の設置許可又は届出を　　 します。（３００m３未満の場合は、９に該当事項を記入する。）

４　販売の方法

　イ．自社配送

　ロ．委託配送

|  |
| --- |
| 特記事項 |

 ガス供給業者名

 所　　在　　地 　　 電話

 ガス供給業者名

 所　　在　　地 　　 電話

 ガス供給業者名

 所　　在　　地 　　 電話

 ガス供給業者名

 所　　在　　地 　　 電話

５　販売主・責任者氏名

 高圧ガス販売主任者については、別紙で届出ます。

６　容器管理台帳の様式（別紙）

７　販売台帳の様式（別紙）

８　周知の方法（様式は別途添付します。）

|  |
| --- |
|  |

９　３００m３未満の高圧ガスを貯蔵する容器置場を所有又は占有する場合

ア　貯蔵する高圧ガスの種類及び量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可燃性ガス | 可燃性 毒性ガス | 毒性ガス　 | 　酸　素　 |  |
| 最大貯蔵量 |  　　m３･kg |  m３･kg |  m３･kg |  m３･kg |  |
|  | 特定不活性ガス | 特殊高圧 ガス | 第１種ガス | その他の ガス |  合　計 |
| 最大貯蔵量 |  m３･kg |  m３･kg |  m３･kg |  m３･kg |  m３･kg |

 （圧縮ガス１m３をもって液化ガス１０kgと換算します。）

イ　容器置場の構造等

ａ　可燃性ガス又は毒性ガスにあっては通風の措置

ｂ　充塡容器と残ガス容器の区分の措置

ｃ　可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の区分の措置

ｄ　不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）、空気を除く容器置場の周囲２ｍ以内の火気の使用禁止、かつ、引火性又は発火性の存置禁止の措置

e　充塡容器等を温度４０℃以下に保つ措置

ｆ　充塡容器等（内容積５Ｌ以下のものを除く。）の転倒転落を防止する措置

g　容器置場の床面積１㎡につき毎分２Ｌ異常の水量を20分以上連続して放水できる散水装置の設置（可燃性ガス等及び酸素100㎥以上を貯蔵する場合に限る。（神奈川県高圧ガス保安法行政指導指針））

h　容器置場の周囲２０ｍ以内への消火器の設置（毒ガスを貯蔵する場合に限る。（神奈川県高圧ガス保安法行政指導指針））